int sensorvalue=0;

void setup()

{

pinMode(A0, INPUT);

pinMode(9, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

sensorvalue = analogRead(A0);

Serial.println(sensorvalue);

analogWrite(9,map(sensorvalue,0,1023,255,0));

delay(100);

}